**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Глава Администрации МО «село Маали»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.М. Ахмедов**

**«02» декабря 2017 г.**

 **М.П.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства по объекту: «Строительство газопровода и водопровода к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан»**

**с. Маали, 2017 г.**

1. **Предмет закупки:** Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства по объекту: «Строительство газопровода и водопровода к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан».
	1. **Наименование объекта:** «Строительство газопровода и водопровода к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан».
	2. **Строительный адрес:** МО «с. Мали» Гергебильский район,Республика Дагестан
2. **Начальная (максимальная) цена контракта**: 81 843 647.00 (Восемьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

**Цена Контракта, после проведения открытого конкурса: 80 840 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).**

1. **Источник финансирования**: Бюджет МО «село Маали»
2. **Краткие характеристики оказываемых услуг**: Оказания услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства

- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектных работ (96 календарных дней)

- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения строительства объектов капитального строительства (198 календарных дней).

1. **Количество оказываемых услуг**: в соответствии с техническим заданием.
2. **Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению**: в соответствии с проектной документацией.
3. **Общие требования к оказанию услуг, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки**: в соответствии с проектной документацией, проектом государственного контракта и условиями конкурсной документации.
4. **Требования к качественным характеристикам услуг. Требования к безопасности услуг:** в соответствии с проектной документацией, требованиями Градостроительного кодекса РФ, действующими нормами, правилами и государственными стандартами.
5. **Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):** выписка из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Приказом от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки их реестра членов саморегулируемой организации» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- На период выполнения проектных работ - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

- На период выполнения строительства - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство

1. **Сроки оказания услуг**:

- начало оказания услуг: с даты заключения Контракта;

- окончание оказания услуг – 294 календарных дней не позднее 15.10.2018 г.

Срок действия контракта:

- контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года.

1. **Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график оплаты исполненных условий контракта, в том числе поэтапной**: в соответствии с проектной документацией и государственным контрактом.

Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании Актов сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанных Сторонами и счетов на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Технического заказчика, указанный в Контракте.

Заказчик производит промежуточную оплату (аванс) затрат Технического заказчика в пределах, не превышающих 50% от Цены Контракта.

Заказчик производит оплату услуг Технического заказчика в части разработки проектно-изыскательских работ. За оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика (содержание службы заказчика, строительный контроль и т.д.) на период выполнения строительных работ Заказчик производит промежуточную оплату фактически услуг (содержание службы заказчика, строительный контроль) пропорционально от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых Техническим заказчиком в соответствии с заключенным Муниципальным контрактом строительных работ в отчётном периоде, подтверждённых надлежаще оформленными актами сдачи-приёмки выполненных работ, оформленными по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Заказчик производит оплату Техническому заказчику фактически произведенных непредвиденных работ и затрат за счет резерва по фактическим затратам после предоставления документов, подтверждающих указанные затраты.

Окончательный расчёт за оказанные Техническим заказчиком услуги производится после подписания последнего Акта сдачи-приёмки услуг Заказчиком и достижения им результата оказания услуг, а именно передача законченного строительством объекта в эксплуатацию соответствующим эксплуатирующим организациям, подготовка необходимых документов и материалов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в соответствующих законодательных актах градостроительной политики РФ и передача объекта в собственность МО.

Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

**12. Содержание и требование к разработке проектной документации**

|  |
| --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|  1.1. | Основание для проектирования |  |
|  1.2. | Муниципальный заказчик | Администрация МО «село Маали» |
|  1.3. | Генеральный проектировщик. Технический заказчик | Определяется по итогам торгов (открытого конкурса) |
|  1.4. | Сведения об участке строительства: |  |
|  | Местоположение | МО «село Маали», Республика Дагестан, Гергебильский район |
|  | Границы работ |  |
|  | Планировочные ограничения | Существующие линии градостроительного регулирования Зона окружающей застройкиТехнические зоны инженерных коммуникаций |
|  | Существующие землепользователи | МО «село Маали»Границы землепользователей дополнительно уточняются проектом |
|  1.5. | Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения | Проектируемые объекты относятся к линейным объектам |
|  1.6. | Вид строительства | Новое строительство |
|  1.7. | Необходимость выделения этапов строительства (пусковых комплексов) и их состав | Требуется выделение этапов1. Этап 1 Газопровод из стальных труб DN 219 мм надземная прокладка- 18,5 км;
2. Этап 2 Водопровод из полиэтиленовых труб DN 200 мм – 2 км.
 |
| 1.8. | Необходимость разработки вариантов проектных решений | Не требуется |
| 11.9. | Сроки начала и окончания оказания услуг |  |
|  |  На период выполнения проектных работ  | Срок проектирования – 96 календарных дней до 31.03.2018г.Государственная экспертиза проектной документации и достоверности определения стоимости объекта капитального строительства - 45 календарных дней. Начало оказания работ – с момента заключения государственного контракта, окончание оказания услуг – не позднее 15 октября 2018г. |
|  | На период выполнения строительства | Срок строительства – 198 календарных дней до 15 октября 2017 гНачало оказания услуг – с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и достоверности определения стоимости объекта |
| 1.10. | Источник финансирования строительства | Средства муниципального бюджета МО «село Маали». |
| 1.11. |  Указание о стадийности проектирования | Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства (ст.48 Градостроительного кодекса РФ и Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87) |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| 2.2 | Исходные данные в области нормирования | При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами, и другими необходимыми документамиПри необходимости, в случае отступления от действующих нормативных документов - разработать специальные технические условия на проектирование |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ  | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(Окончательные объемы по устройству уточнить при разработке проектной документации.) |
| 3.1 | Сети газоснабжения | ГазопроводD219 мм L=18500 м  |
| 3.2 | Водопровод | ВодопроводDN200 мм L=2000 м Камера 10 шт. |
|  |  |  |
| СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |
| СОСТАВ РАБОТ | ОБЪЁМ РАБОТ |
| 4.1 | Инженерные изыскания(с выполнением технического отчета): | Разработать программы инженерных изысканий. Выполнить необходимые изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации, оформления землеустроительной документации. |
| 4.2 | Необходимость разработки проектной документации | В соответствии Постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию «Сметную документацию разработать в сметно- нормативной базе ФЕР-2001 в 2-х уровнях цен:- в базисном уровне цен 2000 года;- в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы. |
| 4.3 | Гарантия качества оказываемых услуг |  Не менее 12 месяцев |